## Collets

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- Voir Généralités sur les brides

- Types de Collets à souder disponibles
  - Collet type 31
  - Collet type 32
  - Collet type 33
  - Collet type 34

## Collet type 31

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x bout tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe_tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- B1différent de (ØDe_tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Collet type 32

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe_tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØA1 est égal au(ØDe_tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Collet type 33

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe_tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØA1 est égal au(ØDe_tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Collet type 34

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe_tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Série : | PN10 : de DN10 à DN250
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØA1 est égal au(ØDe_tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8