## Cornière - ailes égales

Relation géométrique : | entre les congés
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Cornière ailes égales
| 93 profils NF A 45-009
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Cornière - ailes inégales

Relation géométrique : | entre les congés
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Cornière ailes inégales
| 55 profils NF A 45-010
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Petit fer U

Relation géométrique : | ailes identiques
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Petit fer U
| 12 profils NF A 45-008
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Té ailes égales

Relation géométrique : | entre les congés
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Té ailes égales
| 11 profils NF A 45-008
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle HEA

Relation géométrique : | ailes de même épaisseur
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle HEA
| 24 profils NF A 45-201
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle HEB

Relation géométrique : | ailes de même épaisseur
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle HEB
| 24 profils NF A 45-201
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle HEM

Relation géométrique : | ailes de même épaisseur
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle HEM
| 24 profils - non normalisé, référence Arcelor-Mittal
| source : Arcelor-Mittal & MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle IPE

Relation géométrique : | ailes de même épaisseur
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle IPE
| 18 profils NF A 45-205
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle IPN

Relation géométrique : | ailes identiques
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle IPN
| 21 profils NF A 45-209
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle UPE

Relation géométrique : | ailes identiques
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle UPE
| 14 profils DIN 1026-2-2002-10
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4

## Poutrelle UPN

Relations géométriques : | ailes identiques, congé r = e1
Série : | Poutrelles - AltiTech\Poutrelle UPN
| 16 profils NF A 45-202
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4