## Brides pleines

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- La Bride pleine n'est pas dans l'esprit de SW ( Pièce indépendante de l'ensemble mécano-soudé ), mais permet de simplifier les modèles numériques de ces mécanisme

- Son utilisation est généralement associée à l'utilisation d'une des Bride à souder ou à la Bride tournante disponibles dans ce module

- Elle peut-être aussi associée à l'implantion de Joint plat et Visserie également disponibles dans ce module

- Voir Généralités sur les brides

- Types de Brides pleine disponibles

- Pleine - avec centreur
- Pleine - Plate

## Bride pleine - avec centreur

Zone de dépose : | face plane d'appui de la bride ( Joint plat ou Bride )
Positionnement : | sur une arête extérieure de la bride conjuguée référence de la cote pilotée (ØDe_bride_0)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN65 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN65 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride pleine - Plate

Zone de dépose : | face plane d'appui de la bride ( Joint plat ou Bride )
Positionnement : | sur une arête extérieure de la bride conjuguée référence de la cote pilotée (ØDe_bride_0)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8