## Tube à aile - carré

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à aile - carré
| 1 profil non normalisé
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à aile - rectangulaire - Type L

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à aile - rectangulaire - Type L
| 9 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à aile décalée - rectangulaire - Type LD

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à aile décalée - rectangulaire - Type LD
| 4 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à aile décalée - rectangulaire - Type TD

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e
- épaisseur aile C1 = C

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à aile décalée - rectangulaire - Type TD
| 4 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à ailes - rectangulaire - Type T

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e
- épaisseur aile C1 = C

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à ailes - rectangulaire - Type T
| 7 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à ailes - rectangulaire - Type Z

Relation géométrique : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e
- épaisseur aile C1 = C

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à ailes - rectangulaire - Type Z
| 6 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal

## Tube à ailes décalées - rectangulaire - Type ZD

Relations géométriques : |

- rayon congé r = e
- épaisseur aile e1 = 2e
- épaisseur aile C1 = C

Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube à ailes décalées - rectangulaire - Type ZD
| 4 profils non normalisés
| source : Arcelor-Mittal