## Ø - Dégagement flancs droits

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote x flanc amont
Positionnement : | sur une arête à l'extrémité de l'arbre ou de l'épaulement, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (D arbre) est piloté par votre brut.
- cette fonction peut être déposée soit sur un arbre lisse, soit sur un arbre épaulé ( figure ci-dessus)