## Rond

Relation géométrique : | aucune
Séries : | 1 série et 1 profil libre Ce profil existe pour tous les matériaux, dans de multiples dimensions
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Rond serrurier
| 69 profils NF A 45-003
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres
| 1profil libre

## Carré

Relation géométrique : | côtés égaux
Séries : | 1 série et 1 profil libre Ce profil existe pour tous les matériaux, dans de multiples dimensions
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Carré
| 29 profils NF A 45-004
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres
| 1profil libre

## Plat

Relation géométrique : | aucune
Séries : | 5 séries et 1 profil libre Ce profil existe pour tous les matériaux, dans de multiples dimensions
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Plat 10-45
| 100 profils NF EN 10058 ( NF A 45-005 )
| sources : Arcelor-Mittal & MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Plat 50-90
| 100 profils NF EN 10058 ( NF A 45-005 )
| sources : Arcelor-Mittal & MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Plat 100-150
| 88 profils NF EN 10058 ( NF A 45-005 )
| sources : Arcelor-Mittal & MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Plat large 160-450
| 54 profils NF EN 10058 ( NF A 45-005 )
| sources : Arcelor-Mittal & MEMOTECH - structures métalliques §7.4
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres
| 1profil libre

## Hexagone

Relation géométrique : | côtés égaux - cote sur plats
Séries : | 1 série et 1 profil libre Ce profil existe pour de nombreux matériaux, dans de multiples dimensions
Série : | Laminés usuels - AltiTech\Hexagone (étiré à froid)
| 27 profils NF A 47-413
| sources : MEMOTECH - dessin industriel §21.2
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\Hexagone.SLDLFP
| 1profil libre non normalisé