# Arbre - Perçages borgnes radiaux - 2 fonctions

## Ø - Perçage borgne radial

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d arbre) est piloté par votre brut.

## Ø - Perçages borgnes radiaux

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d arbre) est piloté par votre brut.