## O - Cône D L d

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L cone
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d alésage) est piloté par votre brut.
- en fonction de (d alésage) et de d amont , L cone correspond, ou non, à une arête de la pièce