# Arbre - Dentelures rectilignes - 2 fonctions

## Ø - Dentelures rectilignes

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L dentelures
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 19 configurations normalisées NF E 22-151 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 5 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- Orientation imposée facilitant le montage dans l'alésage réalisé avec la bibliothèque

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-5 ou §56-4 GdSTI-Fanchon §22-III-3

## Ø - Dentelures rectilignes meulées

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L dentelures utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 19 configurations normalisées NF E 22-151 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 5 équations 2 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par balayage
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- Réalisation par meulage
- Orientation imposée facilitant le montage dans l'alésage réalisé avec la bibliothèque

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-5 ou §56-4 GdSTI-Fanchon §22-III-3