# Vitrine ENGRENAGES en développante de cercle

Engrenages à dentures droites :
Les creux de toutes les dents, avec ou sans déport...., sont extrudés à partir de profils en développantes de cercle construits géométriquement. Selon le nombre de dents, le déport...., le nombre de points définissant la Spline du profil varie, ce qui définit jusqu'à 3 "Types" de commande pour une même Fonction :

- Couronne (dans Alésage) : 1 Fonction en 2 types
- Denture droite cylindrique (sur Arbre) : 2 Fonctions en 3 types
- Denture droite conique (sur Arbre) : 1 Fonction en 3 types

Crémaillères :
Les creux de toutes les dents, avec ou sans déport...., sont extrudés ou balayés à partir des profils normalisés conjugués aux dentures en développantes de cercle.

- Crémaillère droite : 1 Fonction
- Crémaillère pour denture hélicoïdale : 1 Fonction
- Crémaillère cylindrique : 1 Fonction
- Crémaillère circulaire : 1 Fonction

Esquisses pour Engrenages cylindriques à denture hélicoïdale :
Les Fonctions de palette utilisées par la bibliothèque ne permettent pas de créer des hélices : cette fonction met en place les plans et esquisses nécessaires à la mise en place de l'extrusion par balayage qui génèrera le creux des dentures (voir les Fonctions complémentaires associées) :

- Denture hélicoïdale cylindrique (sur Arbre) : 1 Fonction en 3 types
- Denture hélicoïdale cylindrique fraisée (sur Arbre) : 1 Fonction en 3 types

Esquisses pour Vis-sans-Fin cylindrique :
Cette fonction met en place les plans et esquisses nécessaire à la mise en place de l'extrusion par balayage qui génèrera le filet fraisé (voir les Fonctions complémentaires associées) :

- Vis sans Fin (sur Arbre) : 1 Fonction en 1 type

Roue creuse :
Cette fonction réalise la rainure creuse de la roue et les creux de denture avec un profil largement hypothétique en développantes de cercle :

- Roue creuse (sur Arbre) : 1 Fonction en 3 types