## I filé

Relation géométrique : |

- ailes et ame d'épaisseur constante
- rayon congés r = e

Série : | 1 profil libre NF A 50-707
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\I filé.SLDLFP
| source : MEMOTECH - dessin industriel §21.3

## L filé - ailes égales

Relation géométrique : |

- ailes épaisseurs égales
- rayon congé r = e

Série : | 1 profil libre NF A 50-706
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\L filé - ailes égales.SLDLFP
| source : MEMOTECH - dessin industriel §21.3

## L filé - ailes inégales

Relation géométrique : |

- ailes épaisseurs égales
- rayon congé r = e

Série : | 1 profil libre NF A 50-706
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\L filé - ailes inégales.SLDLFP
| source : MEMOTECH - dessin industriel §21.3

## T filé

Relation géométrique : |

- ailes et ame épaisseurs égales
- rayon congé r = e

Série : | 1 profil libre NF A 50-708
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\T filé.SLDLFP
| source : MEMOTECH - dessin industriel §21.3

## U filé

Relation géométrique : |

- ailes et ame épaisseurs égales
- rayon congé r = e

Série : | 1 profil libre NF A 50-709
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\U filé.SLDLFP
| source : MEMOTECH - dessin industriel §21.3

## Tube carré - angles vifs

Relation géométrique : | parois d'épaisseurs égales
Série : | 1 profil non normalisé
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\Tube carré - angles vifs.SLDLFP
| source : Capalex

## Tube rectangulaire - angles vifs

Relation géométrique : | parois d'épaisseurs égales
Série : | 1 profil non normalisé
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\Tube rectangulaire - angles vifs.SLDLFP
| source : Capalex

## U inégal - angles vifs

Relation géométrique : | ailes et ame épaisseurs égales
Série : | 1 profil libre non normalisé
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\U inégal - angles vifs.SLDLFP
| source : Capalex

## Z filé - angles vifs

Relation géométrique : | parois d'épaisseurs égales
Série : | 1 profil libre non normalisé
Profil : | Filés aluminium - AltiTech\_Profils libres\Z filé - angles vifs.SLDLFP
| source : Capalex