## O - Portée épaulée flanc droit

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L portée
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d alésage) est piloté par votre brut.