## Filetage section circulaire

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "simple"
Remarques : |

- Profil standard pour vis à billes - non normalisé
- La cote [pas] est purement indicative : elle n'intervient pas dans la définition du profil.
  Elle est à utiliser dans la construction de l'hélice