## Filetage Tr

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 63 configurations normalisées NF ISO 2901, classées en 3 séries (normale, forte et fine), pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 5 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "simple"
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-321 ou §48-321 GdSTI-Fanchon §20-I-2-b

## FiletageTr progressif

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 63 configurations normalisées NF ISO 2901, classées en 3 séries (normale, forte et fine), pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 3 plans 3 esquisses pour fonctions 7 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "progressif"
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-321 ou §48-321 GdSTI-Fanchon §20-I-2-b