## Ø - Cône - plan de jauge amont

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence des cotes L cone et x plan de jauge
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 1 équation 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (D arbre) est piloté par votre brut.