## Ø - Dégagement avec congés

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote x amont
Positionnement : | sur 2 arêtes à l'extrémité de l'arbre et d'un épaulement ou sur les 2 arêtes d'extrémités d'un épaulement, références des cote pilotées (d arbre aval) et (d arbre amont)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 3 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre aval) et (d arbre amont) sont pilotés par votre brut.
- les congés peuvent-être dissymétriques
- les congés peuvent être interrompus où générer un flanc droit selon les valeurs de R congés, (d arbres) et d dégagement
- une allure correcte du flanc amont nécessite généralement x amont > position de l'épaulement initial amont