## Fonds

AltiTech propose 5 Fonds à souder différents.

- Aucun de ces types n'est apparement normalisé.

- 2 sont dits Fond de tuyau car ce sont des séries dimensionnelles de petite dimension
- Les autres, qui paraissent plus standard, correspondent à des diamètres importants, pour les cuves....

- Types de Fonds disponibles

- Fond de tuyau - ellipsoidal
- Fond de tuyau - à rayon de carre
- Fond ELL
- Fond GRC
- Fond PRC

## Fond de tuyau - ellipsoidal

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØDe fond n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube)
- (Ødi fond) = ØDe fond - 2 x épaisseur

## Fond de tuyau - à rayon de carre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØDe fond n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube)
- (Ødi fond) = ØDe fond - 2 x épaisseur

## Fond ELL

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØDe fond n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube)
- (Ødi fond) = ØDe fond - 2 x épaisseur

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.5

## Fond GRC

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØDe fond n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube)
- (Ødi fond) = ØDe fond - 2 x épaisseur

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.5

## Fond PRC

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- ØDe fond n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube)
- h1 dépend de l'épaisseur, Ri et rc de ØDe fond (cf. tableaux )
- (Ødi fond) = ØDe fond - 2 x épaisseur

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.5