## Ø - Dentelures petite commande

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L dentelures
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 3 configurations normalisées NF L 32-50 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 2 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- Réalisation par moletage (extrémité droite)
- Orientation imposée facilitant le montage dans l'alésage réalisé avec la bibliothèque

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §22-III-4