## Réductions

- AltiTech propose 2 Réductions ( Concentrique et Excentrique ) , déclinées chacune en 2 fonctions :

- dépose sur le grand diamètre
- dépose sur le petit diamètre

- Les réductions concentriques sont aux normes NFA 49-186 / NFA 49-281 / A 234 WPB
- Les réductions excentriques sont aux normes NFA 49-281 / A 234 WPB

- pour ces fonctions, la norme est précisée dans la Description des Propriétés de la configuration ( dans l'arbre de ConfigurationManager, clic-droit sur le nom de la configuration, puis Propriétés.... dans le menu contextuel )

- Fonctions Réductions disponibles

- Réduction concentrique - dépose grand D
- Réduction concentrique - dépose réduction
- Réduction excentrique - dépose grand D
- Réduction excentrique - dépose réduction

## Réduction concentrique - dépose grand D

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe_tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe_initial n'est pas automatiquement égal à (ØDe_tube dépose)

## Réduction concentrique - dépose réduction

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe_tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | Øde_réduit n'est pas automatiquement égal à (ØDe_tube dépose)

## Réduction excentrique - dépose grand D

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse de mise en place 3 plans Normaux 6 esquisses pour fonctions
1 Base par extrusion
1 Bossage par lissage
1 enlèvement de matière par lissage
1 Bossage par extrusion

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe_initial - dépose n'est pas automatiquement égal à (ØDe_tube dépose)

## Réduction excentrique - dépose réduction

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse de mise en place 3 plans Normaux 6 esquisses pour fonctions
1 Base par extrusion
1 Bossage par lissage
1 enlèvement de matière par lissage
1 Bossage par extrusion

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | Øde réduit - dépose n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)