## O - Cannelures en développante - fond plat

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L cannelures
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 73 configurations normalisées NF E 22-141 avec angle de pression 20° pilotées par Famille de pièces 2 esquisses pour dépose et dimensions 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
15 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristiques : |

- flancs en développante construits avec 5 points
- congés

Remarques : |

- (d alésage) est pilotée par votre brut.
- Extrémité droite non usinable : cannelures traversantes ou débouchant dans une gorge de dégagement
- Orientation imposée facilitant le montage sur axe réalisé avec la bibliothèque

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-22 ou §56-22 GdSTI-Fanchon §22-III-2
| Tableau dimensionnel