## Gorge axiale à flancs parallèles

Zone de dépose : | face plane support de la gorge, référence de la cote h gorge
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre ou de l'alésage, référence de la cote pilotée (d référence)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- (d référence) est piloté par votre brut :

- soit par un alésage : alors (d référence) < D médian
- soit par un arbre : alors (d référence) > D médian