## O - Dentelures rectilignes

###

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L dentelures
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 20 configurations normalisées NF E 22-151 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
6 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d alésage) est pilotée par votre brut.
- Extrémité droite non usinable : dentelures traversantes ou débouchant dans une gorge de dégagement
- Orientation imposée facilitant le montage sur axe réalisé avec la bibliothèque

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-5 ou §56-4 GdSTI-Fanchon §22-III-3