## Ø - Gorge trapézoïdale

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- (D arbre) est piloté par votre brut.
- les flancs doivent exister : vérifiez la compatibilité entre les rayons des congés et la profondeur de la gorge - sinon utilisez le chariotage Dégagement avec congés