## Ø - Portée épaulée flanc droit

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L portée
Positionnement : | sur une arête à l'extrémité de l'arbre ou de l'épaulement, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (D arbre) est piloté par votre brut.