# Arbre - Gorges pour joint torique - 3 fonctions

## Ø - Gorge pour joint torique - Dynamique

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur une arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 20 configurations pour 5 sections de joints normalisées pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- les 4 séries de section de la gorge correspondent à des types différents d'étanchéités ( pneumatique, hydraulique, hydraulique avec 1 ou 2 bagues anti-extrusion )
- l'écrasement du joint résultant de la cote G gorge par défaut correspond à l'écrasement maximum préconisé pour l'usage considéré
- (D arbre) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §35-III-1

## Ø - Gorge pour joint torique - Statique

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur une arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 5 configurations pour 5 sections de joints normalisées pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- l'écrasement du joint résultant de la cote h gorge par défaut correspond à l'écrasement maximum préconisé
- (D arbre) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §35-III-1

## Ø - Gorge trapézoïdale pour joint torique - Statique

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x médian
Positionnement : | sur une arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 5 configurations pour 5 sections de joints normalisées pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- l'écrasement du joint résultant de la cote h gorge par defaut correspond à l'écrasement maximum préconisé
- (D arbre) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §35-III-1